Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

**Formularz ofertowy**

Ja/my\* niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz:

..................................................................................................

..................................................................................................

*(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Adres: ………………………………………

……………………………………………….

………………………………………………

Kraj ……………………………………

REGON …….………………………………..

NIP: ………………………………….

TEL. …………………….………………………

adres e-mail:……………………………………

(*na które Zamawiający ma przesyłać* *korespondencję)*

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - **TAK/NIE**\*(podkreśl właściwe)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na **"Dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17,
14-100 Ostróda." nr postępowania: DZP1/ZP/3/2021**

*oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych w SWZ wraz
z załącznikami, w tym umowy.*

* + 1. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

a) cena netto …………………..………. PLN

 (słownie:…………………..………………………………………………………….PLN)

b) podatek VAT w wysokości …………………..PLN

 stawka VAT 23 %

c) **całkowita cena Oferty (cena brutto) ……………………………….… PLN**

 (słownie: ............................................................................................. PLN)

* + 1. Okres gwarancji jakości udzielonej na przedmiot zamówienia wynosi: …….… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.(zgodnie z rozdziałem XVIII pkt.3 SWZ
		Najkrótszy okres gwarancji jakości to 24 miesiące , zaś maksymalny 36 miesiące.

**Nadto:**

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.
2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami.
3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy z pełnym uwzględnieniem warunków w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie\*/część zamówienia (określić zakres): ................................... zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom\*

a/ ………………………………………...........................................................................

b/ …………………………………………………………………………………………

(Zakres oraz nazwa i adres podwykonawcy)

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 90 dni od dnia składania ofert.
2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ.
3. W przypadku, o którym mowa w art.117 w ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ
4. **Tajemnica przedsiębiorstwa :**
* żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [[1]](#footnote-1)
* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane\*, w szczególności innym uczestnikom postępowania[[2]](#footnote-2)

…………………………………………………………………………………………………………

W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty załączam (y): ……………………………………………………………………………………………………….

*\*Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz* ***wykazał****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa****.***

\* niepotrzebne skreślić

1. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek Wykonawcy:

 ………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

11.Składamy ofertę na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach.

12.Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:………………………….

***Informacja dla Wykonawcy:***

*Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

* *niepotrzebne skreślić*
* *w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*
* ***Mikroprzedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.*
* ***Małe przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.*
* ***Średnie przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.*

*Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania poszczególnych podpisów:*

1. *usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć
na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym http://www.nccert.pl/kontakt.htm*

*b) Podpisu zaufanego znajduje się pod adresem internetowym::* [*https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany*](https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany)

*c) Podpisu osobistego znajduje się pod adresem internetowym:* [*https://www.gov.pl/web/e-dowod*](https://www.gov.pl/web/e-dowod) *Kwalifikowany podpis elektroniczny spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.)*

 *............................................................*

 *miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej*

Załącznik nr 2 –Formularz oferty technicznej

**Formularz oferty technicznej**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na **"** **Dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100Ostróda."
nr postępowania: DZP1/ZP/3/2021 składamy Formularz Oferty technicznej .**

* + - * 1. *...............................................................................*
				2. *Nazwa Wykonawcy*
				3. *……………………………………………………………….….………*
				4. *Adres Wykonawcy*
				5. *..............................................................................*
				6. *Adres e-mail /nr telefonu*
				7. *..............................................................................*
				8. *nr REGON i NIP*

Wykonawca w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego opisane szczegółowo w OPZ przedstawia ofertę techniczną wraz z załączonymi dokumentami obejmującą niżej wymienione elementy:

* + 1. Wypełnione formularze urządzeń – Tabela nr 1 , nr 2 oraz Tabela nr 3,. Zamawiający wymaga złożenia formularzy – Tabela nr 1 , nr 2 oraz Tabela nr 3 do oferty wraz z Formularzem Oferty .
		2. Instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa- wersja elektroniczna dla prasy hydraulicznej , szafy sterowniczej, perforatora)
		3. Katalog części zamiennych dla nowej prasy hydraulicznej , szafy sterowniczej oraz perforatora
		4. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dostarczonych urządzeń
		 wraz z cenami.
		5. Książka serwisowa

**Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w OPZ.** **1.
Wyżej wymienione dokumenty z punktu 2,3,4,5 wykonawca dostarczy do Zamawiającego
i będą stanowić załącznik do protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu zamówienia stanowiącego podstawę wystawienia faktury .**

**TABELA nr 1:**

**Parametry techniczne prasy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne i wyposażenie NOWEJ PRASY HYDRAULICZNEJ | Wymagania | Parametry oferowanej NOWEJ PRASY HYDRAULICZNEJNazwa Producenta …………………proszę wpisać  | Spełniatak / nie |  |
| 1 | Siła zgniotu minimum  | 80 Mg  |  |  |
|  2 | Napęd główny | minimum 55kW, lub minimum 2x30kW. |  |  |
| 3 | Otwór komory zasypowej | minimum 1400x1000mm |  |  |
| 4 | System wiązania | Automatyczny system wiązania na minimum 4 druty, w układzie poziomym, lub pionowym |  |  |
|  5 | Lej załadowczy | Lej załadowczy wyposażony w drzwi rewizyjne Wszystkie drzwi rewizyjne zabezpieczone wyłącznikiem bezpieczeństwa |  |  |
|  6 | Prasa wyposażona w sprawny  | System chłodzenia oraz ogrzewania oleju |  |  |
|  7 | Wymiary beli | wysokość 750mm – 800mm., szerokość 1050-1100, długość beli regulowana z możliwością zakończenia beli w przypadku braku surowca |  |  |
| 8 | System prowadzenia stempla | Rolkowy system prowadzenia stempla |  |  |
| 9 | System zabezpieczający | System zabezpieczający tor jazdy stempla przed gromadzeniem się materiału |  |  |
| 10 | Noże | Wyposażenie w system wymiennych nożowy tnących: noże ruchome (stempel) i stałe (korpus) |  |  |
| 11 | Bele  | Zsuwnia do bel na minimum 2 bele |  |  |
| 12 | Podłoga  | Podłoga z płytami wymiennymi ze stali trudnościeralnej HARDOX |  |  |
| 13 | Klamry | Klamry zabezpieczające przed cofaniem się materiału |  |  |
| 14 | Ściany kanału | Ściany kanału z automatycznym trzy stronnym zwężeniem kanału |  |  |
| 15 | Zabezpieczenie przed korozją | Prasa zabezpieczona powłoka antykorozyjną. |  |  |
| 16 | Stojaki drutu | Prasa wyposażona w stojaki drutu 3,2mm. na szpule 40 i 500 kg.  |  |  |
| 17 | Wyposażenie  | Drzwiczki rewizyjne w komorze prasy. |  |  |
|  |  |  |  |  |

**TABELA nr 2:**

**Parametry szafy sterowniczej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry technicznei wymagania Nowej szafy sterowaniczej | Parametry oferowanej nowej szafy sterowniczej Nazwa Producenta ……………………proszę wpisać | Spełniatak / nie |  |
| 1 | Nowa szafa sterownicza na posiadać: - kontrolki stanów pracy- wyłączniki awaryjne- wyłączniki bezpieczeństwa- system sterowania z sygnalizacją dźwiękową i świetlną informującą o występujących awariach, zakończeniu wykonania beli- podstawowe informacje wyświetlane w języku polskim.- Wyposażona w licznik: długości bel, ilości wyprodukowanych bel, czasu pracy.- Urządzenie wyposażone w automatyczny układ sterowania z możliwością sterowania ręcznego. |  |  |

**TABELA nr 3 :
Parametry perforatora:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry techniczne i wyposażenie nowego Perforatora | Wymagania | Parametry oferowanego Perforatora Nazwa Producenta …………………proszę wpisać | Spełniatak / nie |  |
| 1 | Liczba wałów roboczych | minimum 3 |  |  |
| 2 | Długość robocza wałów  | minimum 1000mm |  |  |
| 3 | Łączna moc napędu wałów roboczych | minimum 9 kW |  |  |
| 4 | Wymagania techniczne : | Perforator z funkcją rewersu |  |  |
| 5 | Wymagania techniczne : | Perforator umieszczony nad otworem zasypowym |  |  |
| 6 | Wymagania techniczne : | Układ przejezdny na kołach z napędem elektrycznym, z blokadą przesuwu |  |  |
| 7 | Wymagania techniczne : | Perforator przeznaczony do butelek pet, w przypadku prasowania innych surowców perforator musi mieć możliwość wyjazdu z prasy |  |  |

*………….............. …………………...…*

*miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej*

1. Wykonawca zaznacza właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca zaznacza właściwe [↑](#footnote-ref-2)