FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2
Nr postępowania: DZP1/ZP/7/2026
Dane Wykonawcy:

Nazwa:



Adres:
………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………… 

Adres e-mail:
………………………………………………………

NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………….

reprezentowany przez:

imię i nazwisko: …………………………………………………….

stanowisko:……………………………………………..

podstawa do reprezentacji: ……………………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider” /wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

	L.p.
	WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY
	Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, …

	
	
	

	
	
	


Zobowiązania wykonawcy
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu fabrycznie nowej prasy belującej do odpadów z wyposażeniem i perforatorem butelek PET oraz nowego przenośnika zasypowego do prasy, wraz z montażem i rozruchem” o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego wg. poniższej specyfikacji cenowej oraz deklarujemy, że przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne wskazane w załączniku nr 1 do SWZ. - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia według Tabeli (składniki ceny łącznej)

Składniki ceny łącznej:

	Lp.
	Parametr
	Wartość oferowana

	1
	Wartość przedmiotu leasingu netto
	................. zł

	2
	Wpłata własna Zamawiającego
	1 500 000,00 zł

	3
	Kwota objęta finansowaniem leasingowym 
(poz. 1 minus poz. 2)
	................. zł

	4
	Okres leasingu
	48 miesięcy

	5
	Liczba rat leasingowych
	48 rat leasingowych 

	6
	Oprocentowanie (stopa bazowa WIBOR 1M na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej)
	.................

	7
	Marża Wykonawcy (dotyczy leasingu)
	................. %

	8
	Wartość wykupu końcowego (1%) dotyczy leasingu
	................. zł

	9
	Jednorazowe opłaty i prowizje (dotyczy leasingu)
	................. zł


Całkowity koszt przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę prasy belującej do odpadów z wyposażeniem i perforatorem butelek PET oraz nowego przenośnika zasypowego do prasy, wraz z montażem i rozruchem oraz demontażem starej prasy.
	Lp.
	Element ceny
	Wartość

	1
	Suma rat leasingowych netto
	................. zł

	2
	Wartość wykupu netto 1%
	................. zł

	3
	Pozostałe opłaty netto
	................. zł

	4
	Łączny koszt leasingu netto (poz. 1 + 2 + 3)
	................. zł

	5
	VAT
	................. zł

	6
	Łączna cena oferty brutto
	................. zł


Cena brutto podana jest w PLN zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia.
UWAGA:

Oświadczamy, że cena Naszej oferty nie przenosi / przenosi* obowiązku zapłaty części lub całości podatku VAT ze strony wykonawcy na Zamawiającego. 

* w przypadku przeniesienia podatku VAT na Zamawiającego należy podać kwotę przeniesionej wartości podatku VAT …………………………… zł.
1. Termin wykonania zamówienia, obejmujący dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia, demontaż istniejących urządzeń, montaż, integrację, rozruch pod obciążeniem, przeprowadzenie odbiorów oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, wynosi maksymalnie 180 dni od dnia zawarcia Umowy. 
/należy zaznaczyć wybrany/:
1) termin 
do 180 dni od dnia podpisania Umowy


2) termin
do 150 od dnia podpisania Umowy


3) termin do 120 od dnia podpisania Umowy
3. Warunki gwarancji i płatności zgodnie z wymaganiami SWZ.
4. PODAJEMY nr katalogowy prasy kanałowej: ..........................................
i oświadczamy, że maszyna nie ma charakteru prototypowego. 

5. Oświadczam, że następująca część zamówienia: ................................................. ........................................................... będzie powierzona podwykonawcom ………………………………………………………………………………………...……. 
(nazwa i adres podwykonawcy/podwykonawców)
6. Oświadczam, że odbyłem/odbyliśmy obligatoryjna wizję w dniu ………………………….
7. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

· do reprezentowania w postępowaniu,

· do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

· do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
4. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...............................................................................................

/ jeżeli wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania, wykonawca winien już w treści oferty wykazać, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa/
5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Informujemy, że jesteśmy /właściwe zaznaczyć/:
   mikroprzedsiębiorstwem 

   małym przedsiębiorstwem  

   średnim przedsiębiorstwem  

w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.05.2003 r.)

     dużym przedsiębiorstwem

Dokumenty

Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………
...................................................
......................................................

(miejscowość, data)
/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
Załącznik nr 2 Formularz Techniczny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH

       Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego, z możliwością wykupu, fabrycznie nowej prasy belującej do odpadów z wyposażeniem, perforatorem do butelek PET oraz nowym przenośnikiem łańcuchowo-taśmowym (kanałowo-zasypowym) do prasy wraz z montażem i rozruchem”
potwierdzam, że oferowane poniżej urządzenia spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zgodnie z SWZ:

DANE OFERENTA

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

Adres / siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta na:

TYP/MODEL PRASY .......................................
TYP/MODEL PERFORATORA PET .......................................
TYP/MODEL PRZENOŚNIKA .......................................
ROK PRODUKCJI .......................................

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 180 dni od podpisania umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty obligatoryjnie przeprowadził wizję lokalną na terenie hali sortowni poświadczając jej wykonanie podpisanym oświadczeniem lub protokołem dołączonym do oferty.

I. PARAMETRY TECHNICZNE – PRASA BELUJĄCA

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego – opis rozszerzony
	TAK
	NIE
	Wartość / opis oferenta

	1
	Wydajność: materiał o gęstości 25-30 kg/m3
	Min. 8 t/h przy pracy automatycznej, bez ograniczeń zasobnika lub perforatora.
	□
	□
	

	2
	Wydajność: materiał o gęstości 45–50 kg/m³
	Min. 14 t/h przy stabilnym zgniocie i ciągłej pracy hydrauliki.
	□
	□
	

	3
	Wydajność: materiał o gęstości ≥80 kg/m³
	Min. 25 t/h przy materiałach wysokiej gęstości.
	□
	□
	

	4
	Ciężar beli
	Do 800 kg; wymagana powtarzalność zgniotu.
	□
	□
	

	5
	Długość beli
	Regulowana z panelu operatorskiego.
	□
	□
	

	6
	Wysokość beli
	Min. 720 mm.
	□
	□
	

	7
	Szerokość beli
	Min. 1100 mm.
	□
	□
	

	8
	Zasobnik prasy
	Nie może ograniczać przepustowości całego układu.
	□
	□
	

	9
	Napór tłoka
	60–80 Mg.
	□
	□
	

	10
	Napór klapy wstępnego zgniotu
	Min. 20 Mg.
	□
	□
	

	11
	Moc silnika
	Min. 25 kW – max.45 kW
	□
	□
	

	12
	Masa maszyny
	Min. 20 000 kg.
	□
	□
	

	13
	Klapa wstępnego zgniotu
	Wymagana, sterowana hydraulicznie.
	□
	□
	

	14
	Brak noża tnącego
	Wymagany brak noża na końcu stempla.
	□
	□
	

	15
	Automatyczne wiązanie drutem
	Wymagane.
	□
	□
	

	16
	Wiązanie pionowe
	Min. 5 drutów Ø 3–4 mm.
	□
	□
	

	17
	Wiązanie poziome
	Min. 3× sznurek PET.
	□
	□
	

	18
	Jednoczesna praca wiązań
	Wymagana.
	□
	□
	

	19
	Dostawa sznurka PET
	Min. na 200 bel.
	□
	□
	

	20
	Hydrauliczna regulacja kanału
	Wymagana.
	□
	□
	

	21
	Panel operatorski PL
	Wymagany.
	□
	□
	

	22
	Autodiagnostyka
	Wymagana.
	□
	□
	

	23
	Raporty produkcyjne
	Wymagane.
	□
	□
	

	24
	Licznik czasu pracy
	Wymagany.
	□
	□
	

	25
	Sygnalizacja LED
	Wymagana.
	□
	□
	

	26
	Podgrzewacz oleju
	Wymagany.
	□
	□
	

	27
	Chłodnica oleju
	Wymagana.
	□
	□
	

	28
	Kontrola poziomu i temperatury oleju
	Wymagana.
	□
	□
	

	29
	Płyty ślizgowe ≥450 HBW
	Wymagane.
	□
	□
	

	30
	Samoczyszczący system głowic
	Wymagany.
	□
	□
	

	31
	Hydrauliczne unoszenie wiązania
	Wymagane.
	□
	□
	

	32
	Prześwit pod prasą
	Min. 200 mm.
	□
	□
	

	33
	Wyłączniki bezpieczeństwa
	Wymagane.
	□
	□
	

	34
	Komunikaty PL
	Wymagane.
	□
	□
	

	35
	Zsuw prowadzący bele
	Wymagany.
	□
	□
	

	36
	Stojaki na drut
	Wymagane.
	□
	□
	

	37
	Lej zasypowy
	Wymagany.
	□
	□
	

	38
	Drzwi rewizyjne komory
	Wymagane.
	□
	□
	

	39
	Drzwi rewizyjne automatu wiązania
	Wymagane.
	□
	□
	

	40
	Podesty serwisowe
	Wymagane.
	□
	□
	

	41
	System sterowania
	Wymagany.
	□
	□
	

	42
	Zabezpieczenie panelu
	Wymagane.
	□
	□
	

	43
	Kody błędów
	Wymagane.
	□
	□
	


II. PARAMETRY – PERFORATOR PET

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego 

– opis rozszerzony
	TAK
	NIE
	Wartość / opis oferenta

	1
	Typ perforatora
	Dwuwałowy, przystosowany do pracy ciągłej przy pełnej wydajności prasy.
	□
	□
	

	2
	Wysuwanie/wsuwanie
	Sterowane z panelu operatorskiego.
	□
	□
	

	3
	Elementy perforujące
	Łatwo wymienne, z dokumentacją wymiarową.
	□
	□
	

	4
	Obsługa podczas pracy prasy
	Możliwa bez zatrzymywania prasy.
	□
	□
	

	5
	Niezależny wyłącznik bezpieczeństwa
	Wymagany.
	□
	□
	

	6
	Wydajność perforatora
	Nie może ograniczać wydajności prasy.
	□
	□
	


III. PARAMETRY – PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWO‑TAŚMOWY

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego – opis rozszerzony
	TAK
	NIE
	Wartość / opis oferenta

	1
	Długość przenośnika
	Dostosowana do konfiguracji prasy i infrastruktury hali.
	□
	□
	

	2
	Szerokość taśmy
	Min. 1400 mm.
	□
	□
	

	3
	Czynna szerokość taśmy
	Min. 1300 mm.
	□
	□
	

	4
	Wysokość burt
	Min. 800 mm.
	□
	□
	

	5
	Kąt nachylenia
	Max. 32°.
	□
	□
	

	6
	Wytrzymałość łańcucha
	Min. 130 kN.
	□
	□
	

	7
	Obciążenie taśmy
	Min. 200 kg/m².
	□
	□
	

	8
	Wysokość zabieraków
	Min. 100 mm.
	□
	□
	

	9
	Rozstaw zabieraków
	Max. 800 mm.
	□
	□
	

	10
	Konstrukcja modułowa
	Blacha min. 6 mm, burty min. 3 mm.
	□
	□
	

	11
	Taśma EP/400/3
	Wymagana.
	□
	□
	

	12
	Automatyczne smarowanie
	Wymagane.
	□
	□
	

	13
	Smarowane rolki i trzpienie
	Wymagane.
	□
	□
	

	14
	Wymienne ślizgi i prowadnice
	Bez konieczności spawania.
	□
	□
	

	15
	Falownik
	Wymagany.
	□
	□
	

	16
	Hamulec elektromagnetyczny
	Wymagany.
	□
	□
	

	17
	System antycofania
	Wymagany.
	□
	□
	

	18
	Stopień ochrony
	Min. IP54.
	□
	□
	

	19
	Wyłączniki linkowe
	Po obu stronach taśmy.
	□
	□
	

	20
	Kurtyny linkowe
	Min. 2 szt.
	□
	□
	

	21
	Osłony wałów
	Wymagane.
	□
	□
	

	22
	Pokrywy od spodu
	Łatwo demontowane.
	□
	□
	

	23
	Podpory z regulacją
	Wymagane.
	□
	□
	

	24
	Płyty osłaniające przestrzeń
	Wymagane.
	□
	□
	

	25
	Kolor
	RAL 6018.
	□
	□
	


IV. WYMAGANIA OGÓLNE – URZĄDZENIA

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego
	TAK
	NIE
	Wartość / opis oferenta

	1
	Rok produkcji
	≥ 2025
	□
	□
	

	2
	CE / deklaracja zgodności
	Wymagane
	□
	□
	

	3
	Prasa zgodna z PN‑EN 16252
	Wymagane
	□
	□
	

	4
	Instalacja zgodna z EN 60204‑1
	Wymagane
	□
	□
	

	5
	Dokumentacja PL
	Wymagana
	□
	□
	

	6
	Zabezpieczenie kabli przed gryzoniami
	Wymagane
	□
	□
	

	7
	Stopień ochrony
	Min. IP65
	□
	□
	

	8
	Wodoodporność instalacji
	Wymagana
	□
	□
	

	9
	Brak rozwiązań prototypowych
	Wymagane
	□
	□
	

	10
	Kompatybilność z linią
	Wymagana
	□
	□
	


V. MONTAŻ, DEMONTAŻ, INTEGRACJA

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego
	TAK
	NIE
	Wartość / opis oferenta

	1
	Demontaż istniejących urządzeń
	Wymagany
	□
	□
	

	2
	Transport demontowanych urządzeń w promieniu 200 m
	Wymagany
	□
	□
	

	3
	Zabezpieczenie plandekami
	Min. 210 g/m², UV+++
	□
	□
	

	4
	Od piątku godz. 6 do wtorku do godz.6 – demontaż, montaż, uruchomienie
	Wymagany
	□
	□
	

	5
	Wtorek oraz środa (po uzgodnieniu z Zamawiającym) – przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
	Wymagany
	□
	□
	

	6
	Czwartek - asysta powdrożeniowa Wykonawcy (2 zmiany x 8 godzin)
	Wymagany
	□
	□
	

	7
	Piątek – rozpoczęcie procedur odbioru przedmiotu zamówienia, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji itp
	Wymagany
	□
	□
	

	8
	Maks. czas prac (demontaż, montaż, rozruch)
	4 doby
	□
	□
	

	9
	Brak przestojów linii
	Wymagane
	□
	□
	

	10
	Integracja mechaniczna/elektryczna
	Wymagana
	□
	□
	

	11
	Wpięcie w systemy bezpieczeństwa
	Wymagane
	□
	□
	

	12
	Weryfikacja nośności posadzki
	Wymagana
	□
	□
	


VI. SZKOLENIA

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego
	TAK
	NIE

	1
	Szkolenie operatorów
	8 h
	□
	□

	2
	Szkolenie mechaników
	8 h
	□
	□

	3
	Asysta powdrożeniowa
	1 dzień (2 zmiany po 8 h)
	□
	□

	4
	Szkolenia przypominające
	Po 6 miesiącach
	□
	□


VII. GWARANCJA I SERWIS

	Lp.
	Parametr
	Wymaganie Zamawiającego
	TAK
	NIE

	1
	Gwarancja prasy i perforatora
	24 miesiące
	□
	□

	2
	Gwarancja przenośnika
	24 miesiące
	□
	□

	3
	Gwarancja pozostałych urządzeń
	24 miesiące
	□
	□

	4
	Gwarancja robocizny i montażu
	24 miesiące
	□
	□

	5
	Przeglądy gwarancyjne
	Min. 4 szt.
	□
	□

	6
	Czas reakcji serwisu w dni robocze
	≤ 24 h
	□
	□

	7
	Serwis autoryzowany
	Wymagany
	□
	□

	8
	Dostępność części
	Min. 10 lat
	□
	□


VIII. DOKUMENTACJA PRZEKAZYWANA ZAMAWIAJĄCEMU

	Lp.
	Dokument
	Wymaganie Zamawiającego
	TAK
	NIE

	1
	Instrukcje obsługi
	3× papier, 2× pendrive
	□
	□

	2
	DTR, protokoły, certyfikaty
	Wymagane
	□
	□

	3
	Katalogi części, schematy
	Wymagane
	□
	□

	4
	Instrukcje stanowiskowe PL
	Wymagane
	□
	□

	5
	Katalog kodów błędów
	Wymagany
	□
	□

	6
	Karty katalogowe producenta urządzeń
	Wymagane
	□
	□


Załączniki:

1. Karty katalogowe lub oświadczenia producenta zawierające dane identyfikujące oferowane urządzenia wraz z numerami katalogowymi. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych w SWZ. 

3. Deklaracje zgodności CE oraz wymagane certyfikaty

Karty katalogowe lub oświadczenia producenta urządzeń zawierające dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z numerami katalogowymi muszą być zgodne z numerem podanym w formularzu ofertowym oraz formularzu nr … do SWZ (Zestawienie parametrów technicznych i jakościowych dostarczonych urządzeń) w oparciu, o które została przygotowana oferta. Dokumenty te muszą potwierdzić, że produkt spełnia wymagania Zamawiającego.  Karty katalogową lub oświadczenia należy przedłożyć w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe lub oświadczenia zostały sporządzone w języku obcym, należy przedłożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski

Wykonawca, składając podpis pod niniejszym „Zestawieniem parametrów technicznych i jakościowych”, oświadcza, że oferowane urządzenia i rozwiązania spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ, OPZ oraz niniejszym zestawieniu. Parametry oznaczone jako spełnione („TAK”) stanowią wiążące zobowiązanie Wykonawcy i będą zachowane przez cały okres realizacji zamówienia oraz udzielonej gwarancji.

Miejscowość i data:
Podpis i pieczęć Wykonawcy:
